1. pielikums

Iepirkuma nolikumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Iepirkuma identifikācijas Nr. *JMRMV/2017/2*

**Pieteikums dalībai iepirkumā**

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas

iepirkuma komisijai

Saskaņā ar nolikumu ar savu parakstu apliecinu, ka:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pretendenta nosaukums)

1. piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma prasības un noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;
3. uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Pretendenta nosaukums* |  |
| 2 | *Reģistrācijas Nr.* |  |
| 3 | *Juridiskā adrese* |  |
| 4 | *Faktiskā adrese* |  |
| 5 | *Bankas konta Nr.* |  |
| 6 | *Bankas nosaukums* |  |
| 7 | *Bankas kods* |  |
| 8 | *Kontaktpersona* |  |
| 9 | *Tālruņa Nr.* |  |
| 10 | *Faksa Nr.* |  |
| 11 | *Mobilā tālruņa Nr.* |  |
| 12 | *E-pasta adrese* |  |

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Datums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

(Paraksts, tā atšifrējums)

\*Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona.

2. pielikums

Iepirkuma nolikumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Iepirkuma identifikācijas Nr. *JMRMV/2017/2*

**Tehniskā specifikācija**

1. **Iepirkuma mērķis:** klavieru iegāde
2. **Piegādes termiņš**: līdz 2017.g. 22.decembrim.
3. **Nosacījums**: Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītāja pārstāvjiem pārbaudīt piedāvāto mūzikas instrumentu skaņas un tehnisko kvalitāti. Ja piedāvāto mūzikas instrumentu skaņas un tehniskā kvalitāte pircēja pārstāvjus neapmierinās, pircējam ir tiesības instrumentu nepirkt.

Iepērkamo mūzikas instrumentu skaits var mainīties atkarībā no pircēja budžeta iespējām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Mūzikas instruments** | **Mūzikas instrumenta apraksts** | **Skaits (gab.)** |
| 1 | Pianīns | Pianīns Essex EUP-123E (Steinway & Sons konstrukcija un tehnoloģijas) vai ekvivalents  Augstums - ne mazāks par 123 cm  Dziļums - 67 cm  Platums - 151 cm  Svars - ne vairāk 268 kg  Klaviatūra - 88 gb., egles masīvkoks ar dižskābārža ielaidumiem, taustiņi individuāli līdzsvaroti.  Klaviatūras rāmis – egles ar kļavas ielaidumiem štiftēm.  Mehānika – īpaši konstruēta attiecīgajam klavieru modelim, bez plastmasas un karbona detaļām. Alumīnija āmursols.  Āmuriņi – skābardis; augstākās kvalitātes filcs, galos fiksēts ar stiepli.  Virbuļsols – laminēts kļavas virbuļsols, biezums 35mm.  Rāmis – čuguna. Krāsa – lakota bronza. Koka rāmis noslēgts, 5 koka atbalsta stabi – katra staba biezums 10 cm, platums 10 cm.  Virbuļi – tērauda, niķelēti  Stīgas – pulēts tērauds, basos ar kapara tinumiem. Garākās basa stīgas garums – 129.5 cm; darba garums - 114 cm.  Rezonators – egles masīvkoks, biezums no 9 mm augšā līdz 7 mm apakšā. Ribu skaits 11.  Steķis - vertikāls kļavas lamināts ar horizontālu šķiedru virzienu (no viena steķa gala līdz otram), augšējā kārta – masīva kļava.  Korpuss – koks, izņemot sānu daļas. Augšējais vāks divdaļīgs.  Pedāļi – trīs (ar moderatoru) misiņa ar lakas aizsargslāni.  Riteņi – misiņa dubultie.  Klavieru sols – melns.  Kvalitātes kontrole ES  Instrumentu apmaiņas programma, kas paredz 10 gadu laikā apmainīt instrumentu pret augstākās klases jaunu pianīnu vai flīģeli, veco instrumentu uzskatot par iemaksu tā pilnās cenas apjomā, vai līdzvērtīga.  Garantija – 5 gadi.  Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana, pirmā skaņošana. | 3 |

3. pielikums

Iepirkuma nolikumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Iepirkuma identifikācijas Nr. *JMRMV/2017/2*

**Finanšu piedāvājums**

Finanšu piedāvājums iepirkumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Identifikācijas Nr. JMRMV/2017/2

**1.Iesniedza**

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.Iesniedzēja kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| E-pasta adrese |  |

**3.Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Prasītās preces nosaukums | Piedāvātās preces nosaukums | Cena (EUR) bez PVN | PVN (EUR) | Cena (EUR) ar PVN | Skaits (gab.) | Summa (EUR) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Datums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Amats, paraksts, tā atšifrējums)

4. pielikums

Iepirkuma nolikumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Iepirkuma identifikācijas Nr. JMRMV/2017/2

**Tehniskais piedāvājums**

Tehniskais piedāvājums iepirkumam

*Klavieru iegāde Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai*

Identifikācijas Nr. JMRMV/2017/2

**1.Iesniedza**

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.Iesniedzēja kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mūzikas instruments | Pasūtītāja prasītā  mūzikas instrumenta apraksts  (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvātā  mūzikas instrumenta apraksts (tehniskā specifikācija) | Skaits (gab.) |
| Pianīns | Pianīns Essex EUP-123E (Steinway & Sons konstrukcija un tehnoloģijas) vai ekvivalents  Augstums - ne mazāks par 123 cm  Dziļums - 67 cm  Platums - 151 cm  Svars - ne vairāk 268 kg  Klaviatūra - 88 gb., egles masīvkoks ar dižskābārža ielaidumiem, taustiņi individuāli līdzsvaroti  Klaviatūras rāmis – egles ar kļavas ielaidumiem štiftēm  Mehānika – īpaši konstruēta attiecīgajam klavieru modelim, bez plastmasas un karbona detaļām. Alumīnija āmursols.  Āmuriņi – skabārdis; augstākās kvalitātes filcs, galos fiksēts ar stiepli.  Virbuļsols – laminēts kļavas virbuļsols, biezums 35mm.  Rāmis – čuguna. Krāsa – lakota bronza. Koka rāmis noslēgts, 5 koka atbalsta stabi – katra staba biezums 10 cm, platums 10 cm.  Virbuļi – tērauda, niķelēti  Stīgas – pulēts tērauds, basos ar kapara tinumiem. Garākās basa stīgas garums – 129,5 cm; darba garums - 114 cm.  Rezanators – egles masīvkoks, biezums no 9 mm augšā līdz 7 mm apakšā. Ribu skaits 11.  Steķis- vertikāls kļavas lamināts ar horizontālu šķiedru virzienu (no viena steķa gala līdz otram), augšējā kārta – masīva kļava.  Korpuss – koks, izņemot sānu daļas. Augšējais vāks divdaļīgs.  Pedāļi – trīs (ar moderatoru) misiņa ar lakas aizsargslāni.  Riteņi – misiņa dubultie.  Klavieru sols – melns.  Kvalitātes kontrole ES  Instrumentu apmaiņas programma, kas paredz 10 gadu laikā apmainīt instrumentu pret augstākās klases jaunu pianīnu vai flīģeli, veco instrumentu uzskatot par iemaksu tā pilnās cenas apjomā, vai līdzvērtīga.  Garantija – 5 gadi.   Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana, pirmā skaņošana. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Datums)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Amats, paraksts, tā atšifrējums)